Fecha/hora: 11/06/2024 05:39:30

Biblioteca(s): 	INIA Tacuarembó.	
Fecha corriente: 	21/02/2014	
Fecha de la última actualización: 	11/06/2019	
Autoria: 	CARRACELAS, G.; MARCHESI, C.; LAVECCHIA, A.	
Afiliación: 	JULIO GONZALO CARRACELAS GARRIDO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; CLAUDIA ELIZABETH MARCHESI GYERMAN, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; ANDRES PASCUAL LAVECCHIA GONZALEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.	
Título: 	Productividad del agua: Zona Norte.	
Año de publicación: 	2013	
Fuente/Imprenta: 	In: INIA Tacuarembó. Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz. Presentación resultados experimentales de arroz: Zafra 2012-2013, 6-7 agosto, Tacuarembó, Artigas, Uruguay. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2013.	
Páginas: 	p. 25-28	
Série: 	(INIA Serie Actividades de Difusión ; 715)	
Idioma: 	Español	
Contenido: 	La mayor proporción del área de cultivo en la zona Norte es regada con agua de lluvia acumulada en represas, las cuales permitieron la expansión del cultivo en esta zona. El 58% del total de energía utilizada para el riego en esta zona es por bombeo y el 42% por gravedad (MGAP?DIEA ?Anual Estadístico 2012 – Zafra 2011-12). Los consumos de agua registrados en sistemas de riego continuo a la entrada de la chacra están en el rango de 11320 – 16340. Considerando que el recurso agua será el principal limitante para el desarrollo y expansión del cultivo de arroz y que pudiera existir a futuro una mayor presión social y fiscal sobre el uso del agua fresca, resulta muy importante desarrollar tecnologías que permitan aumentar la productividad del agua de riego (kg grano arroz/m3 agua). Un aumento en la productividad del agua de riego permitiría sembrar más área de cultivo y disminuir los costos energéticos o de bombeo de los sistemas de riego que no son por gravedad. De las tecnologías y prácticas de manejo disponibles, trabajos anteriores han demostrado que el riego intermitente permite un ahorro en el consumo de agua del 26% (promedio de tres experimentos) y un aumento en la productividad del agua de riego de 22%. El rendimiento con riego continuo fue un 9% superior en relación al intermitente (18 bolsas más de arroz por hectárea). En este trabajo se presentan los resultados de los ensayos de riego y sistematización realizados en la Unidad Experimental y Demostrativa de Paso Farías - Artigas, correspondientes a dos años de evaluación (zafras agrícolas 2011-12 y 2012-13).	
Palabras-Clave: 	RICE (ORYZA SATIVA L.); RIEGO INTERMITENTE; SISTEMATIZACIÓN.	
Thesagro: 	AGUA; ARROZ; RIEGO.	
Categoría del tema: 	F01 Cultivo	
URL: 	http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12809/1/sad715P23-26.pdf	
Registro original: 	INIA Tacuarembó (TBO)	
Ejemplares: 	TBO - (27362-1) - INI - PL - PP - UY/INIA/SAD/715/TB -  - sad715 - DIS