Fecha/hora: 31/05/2024 22:27:43

Biblioteca(s): 	INIA Tacuarembó.	
Fecha corriente: 	21/02/2014	
Fecha de la última actualización: 	11/06/2019	
Autoria: 	CARRACELAS, G.; MARCHESI, C.; LAVECCHIA, A.	
Afiliación: 	JULIO GONZALO CARRACELAS GARRIDO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; CLAUDIA ELIZABETH MARCHESI GYERMAN, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; ANDRES PASCUAL LAVECCHIA GONZALEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.	
Título: 	Productividad del agua: Zona Centro.	
Año de publicación: 	2013	
Fuente/Imprenta: 	In: INIA Tacuarembó. Programa Nacional de Investigación en Producción de Arroz. Presentación resultados experimentales de arroz: Zafra 2012-2013, 6-7 agosto, Tacuarembó, Artigas, Uruguay. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2013.	
Páginas: 	p. 15-18	
Série: 	(INIA Serie Actividades de Difusión ; 715)	
Idioma: 	Español	
Contenido: 	La mayoría del arroz cultivado en Uruguay se desarrolla con sistemas de riego donde el cultivo permanece inundado durante la mayor parte de su ciclo, con consumos de agua en la entrada de la chacra para la zona Centro de 8500 ? 12.250m3 agua riego/ha . Las cantidades de agua almacenadas en las represas en esta zona tienen un gran impacto en el área sembrada anualmente. Es así que resulta muy importante desarrollar tecnologías que permitan aumentar la productividad del agua de riego (kg grano arroz/m3 agua), lo cual contribuiría a aumentar el área de arroz sembrada anualmente y a reducir el costo del cultivo (bombeos y mano de obra). El riego intermitente es una de las medidas de manejo que permite mejorar la productividad del agua. En la zafra anterior, se registraron valores de productividad del agua de riego de 1.1 y 0.9 kg arroz/m3 para los sistemas de riego intermitente y continuo respectivamente. El riego intermitente determinó un ahorro de agua de 17% y no se detectaron diferencias significativas en rendimiento. Similares resultados de productividad fueron obtenidos por Lavecchia et al., 2011. Estos valores son excelentes al compararlos con datos registrados a nivel
internacional: 0.81-0.65 kg Arroz/m3 de agua riego para manejo intermitente y continuo respectivamente en Brasil y promedio de 0.77 kg Arroz/m3 de agua de riego en Australia. En este trabajo se presentan los resultados correspondientes al segundo año de evaluación (zafra agrícola 2012-13) de los ensayos de riego y sistematización realizados en la Unidad Experimental y Demostrativa de Cinco Sauces, Tacuarembó.	
Palabras-Clave: 	RICE (ORYZA SATIVA L.); RIEGO INTERMITENTE; SISTEMATIZACIÓN.	
Thesagro: 	AGUA; ARROZ; RIEGO.	
Categoría del tema: 	F01 Cultivo	
URL: 	http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12806/1/sad715p15-18.pdf	
Registro original: 	INIA Tacuarembó (TBO)	
Ejemplares: 	TBO - (27360-1) - INI - PL - PP - UY/INIA/SAD/715/TB -  - sad715 - DIS