Fecha/hora: 01/06/2024 07:08:04

Biblioteca(s): | INIA Tacuarembó.
Tipo de la producción científica: | Documentos
Fecha corriente: | 21/02/2014
Fecha de la última actualización: | 13/02/2019
Autoria: | O'NEILL, H.
Afiliación: | HUGO O'NEILL, Consultor Departamento de Proyectos Forestales LATU.
Título: | Propiedades físicas y mecánicas de Pinus taeda L. de Uruguay.
Año de publicación: | 2004
Fuente/Imprenta: | ln: INIA TACUAREMBÓ. Mejoramiento genético, calidad de la madera y tendencias de mercado de Pinus taeda. Seminario de actualización técnica, 15 de diciembre, Tacuarembó, 2004. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2004.
Páginas: | p. 22-31
Série: | (INIA Serie Actividades de Difusión ; 389)
Idioma: | Español

Contenido:

En el Uruguay existe según la Dirección General Forestal del M.G.A.P una superficie forestada bajo Proyecto del orden de 650.000 hectáreas hasta el año 2003; de esta superficie ocupan aproximadamente un 24 % las plantaciones de Eucalyptus grandis H., un 19 % las de Pinus taeda L. y un 7 % las de Pinus elliottii Eng. Gran
parte de esta superficie ha sido manejada y se está cosechando con destino de madera aserrada para uso estructural (Tablas, vigas, tirantes, columnas) y también para otros usos como partes de muebles, revestimientos de pisos y paredes, envases, etc. Esta presentación pretende difundir los conocimientos existentes en nuestro país sobre las características físicas y mecánicas de las maderas provenientes de plantaciones de Pinus taeda L. de nuestro país y ubicar nuestras maderas en el concierto mundial comparando su comportamiento mecánico con el de maderas comerciales de coníferas de otros países. También pretende mostrar las variaciones de la densidad y del módulo de elasticidad, según el sitio, la edad, la ubicación de la madera en el radio (de la médula a la corteza), la ubicación en la altura y la influencia que tiene la
presencia de madera juvenil en esta especie. Desarrollaremos una clasificación estructural de las vigas ensayadas según norma JAS (Japan Agricultural Standard). Relacionaremos el módulo de rotura de vigas de 2”x 6” con el de pequeñas probetas libres de defectos.

Thesagro: | PINUS TAEDA; URUGUAY.
Categoría del tema: | K10 Producción forestal
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12430/1/sad389p22-31.pdf
Registro original: | INIA Tacuarembó (TBO)
Ejemplares: | TBO - (25553-1) - INI - PL - PP - UY/INIA/SAD/389/TB -  -  - DIS