Fecha/hora: 12/06/2024 03:58:40

Biblioteca(s): | INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Salto Grande.
Fecha corriente: | 21/02/2014
Fecha de la última actualización: | 13/06/2022
Autoria: | OTERO, A.; GOÑI, C.; CASTAÑO, J.P.
Afiliación: | ALVARO RICARDO OTERO CAMA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; CARMEN TERESITA GOÑI ALTUNA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; JOSE PEDRO CASTAÑO SANCHEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.
Título: | Estimación de la evapotranspiración de referencia a partir de tanque "A" en el noroeste del Uruguay. [Reference evapotranspiration estimation from class «A» pan in the Northwest of Uruguay]. en el noroeste del Uruguay. [Reference evapotranspiration estimation from class «A» pan in the Northwest of Uruguay].
Año de publicación: | 2012
Fuente/Imprenta: | Agrociencia Uruguay, 2012, v. 16, no. 1, p. 142-149.
Idioma: | Español
Contenido: | Resumen El manejo eficiente del agua en la agricultura requiere de una precisa estimación de la evapotranspiración de los cultivos. La dificultad de obtener registros de todas las variables necesarias para la estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo) por el modelo propuesto por Penman-Monteith-FAO56 (Allen et al., 1998), lleva al uso de métodos alternativos, como lo es el tanque de evaporación clase «A» (Eo); el cual requiere de calibraciones regionales para su correcta aplicación. En el presente trabajo se comparan cuatro procedimientos de estimación del coeficiente de ajuste (Kp) de la Eo respecto a ETo: i) el propuesto por Snyder (1992), ii) el propuesto por Allen et al. (1998), iii) el propuesto por Puppo y García Petillo (2009) y iv) el Kp combinado obtenido de la regresión de la Eo respecto a ETo en la región bajo estudio. Los valores del coeficiente de regresión de Eo respecto a ETo cambia levemente de acuerdo al intervalo promedio utilizado, siendo de 0,77; 0,75 y 0,73 para el intervalo mensual, decádico (10 días) y semanal. El error de estimación disminuye a medida que promediamos intervalos mayores. El procedimiento i) sobrestima considerablemente los valores de ETo, mientras que el ii) los subestima a ambos con errores absolutos medios de 0,49 y 0,86 mm respectivamente, mientras que con el iii) el error absoluto medio es de 0,32 y con el iv) es de 0,37 mm. Tanto el método iii), como el iv) con valores constantes de Kp demuestran tener mejor desempeño en la región del noroeste del Uruguay.
Thesagro: | DOSIS DE RIEGO; EVAPORACION; NECESIDADES DE AGUA; RIEGO.
Categoría del tema: | --
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/3731/1/18429190612154059.pdf
Registro original: | INIA Salto Grande (SG)

Ejemplares:

LB - (13186-1) - PXI - AP - DD - PP/AGROCIENCIA/2012/16/1 -  -  - DIS
SG - (15506-1) - INI - AP - DD - PP/AGROCIENCIA/2012/16/1 -  -  - DIS