Fecha/hora: 12/06/2024 02:45:16

Biblioteca(s): | INIA Treinta y Tres.
Fecha corriente: | 21/02/2014
Fecha de la última actualización: | 11/03/2021
Autoria: | RICCETTO, S.; CAPURRO, M.C.; ROEL, A.
Afiliación: | SARA MAGDALENA RICCETTO AGUIRREZABALA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MARIA CRISTINA CAPURRO BAZZANO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; ALVARO ROEL DELLAZOPPA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.
Título: | Estrategias para minimizar el consumo de agua del cultivo de arroz en Uruguay manteniendo su productividad. [Strategies to minimize water consumption while maintaining productivity in uruguayan rice production].
Año de publicación: | 2017
Fuente/Imprenta: | Agrociencia Uruguay, 2017, v. 21(1): p. 109-119.
ISSN: | 1510-0839
Idioma: | Español
Notas: | Historia del Artículo: Recibido: 2016-03-06 Aceptado: 2016-11-23

Contenido:

RESUMEN:
El agua es un factor limitante para la expansión del cultivo de arroz en Uruguay. Durante las zafras 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 se evaluaron diferentes alternativas de manejo del riego durante la etapa vegetativa del cultivo de arroz y su efecto sobre el rendimiento y el consumo de agua. El objetivo del estudio fue hacer un uso más eficiente del agua y aumentar su productividad. Se evaluaron tres alternativas de riego con inundación continua: inundados a los 15, 30 (testigo) y 45 días después de la emergencia (IC15, IC30 e IC45); y dos alternativas de riego controlado: lámina variable (LV) y riego restringido (RR). Los mayores rendimientos se registraron en los tratamientos IC15, IC30 y LV (10592, 10454 y 10189 kg ha-1, respectivamente) seguidos por los tratamientos IC45 y RR (9653 y 9287 kg ha-1, respectivamente). El menor consumo de agua de riego se obtuvo en el tratamiento RR (6568 m3 ha-1). La productividad del agua de riego osciló entre 1,18 (IC45)
y 1,46 kg m-3 (RR). Este estudio demuestra que hay estrategias de manejo del riego en arroz que pueden reducir significativamente los consumos de agua logrando una alta productividad de la misma. Sin embargo, los rendimientos obtenidos determinan la necesidad de profundizar los estudios en alternativas de riego controlado, de manera que las restricciones hídricas generadas no impliquen una disminución en la productividad del cultivo.

Palabras-Clave: | AWD; PRODUCTIVIDAD DEL AGUA; RICE; RIEGO CONTROLADO; WATER PRODUCTIVITY.
Thesagro: | ARROZ IRRIGADO; RIEGO; URUGUAY.
Categoría del tema: | F06 Riego
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7061/1/Agrociencia-2017-v22-1p.109-119-RICCETTO.pdf
Registro original: | INIA Treinta y Tres (TT)
Ejemplares: | TT - (31558-1) - PXI - AP - DD - AGROCIENCIA/2017/22/RICCETTO -  -  - DIS