Fecha/hora: 13/06/2024 19:03:34

Biblioteca(s): 	INIA Las Brujas.	
Tipo de la producción científica: 	Artículos en Revistas Indexadas Internacionales	
Circulación/Nivel: 	B - 1	
Fecha corriente: 	31/01/2020	
Fecha de la última actualización: 	31/01/2020	
Autoria: 	SPOHR, R.B.; CARLESSO, R.; GARCIA, C.; GARCÍA PRÉCHAC, F.; GARCÍA PETILLO, M.	
Afiliación: 	RENATO BEPPLER SPOHR, Centro de Ciências Agrária de Itaqui, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Itaqui, RS, Brazil; REIMAR CARLESSO, Departamento de Engenharia Rural, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brazil; CLAUDIO CESAR GARCIA GALLARRETA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; FERNANDO GARCÍA PRÉCHAC, Faculdad de Agronomia, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; MARIO GARCÍA PETILLO, Faculdad de Agronomia, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.	
Título: 	Runoff modeling from soil physical characteristics in different places in Uruguay. [Modelagem do escoamento superficial a partir das características físicas de alguns solos do Uruguai.]	
Año de publicación: 	2009	
Fuente/Imprenta: 	Ciencia Rural, January 2009, Volume 39, Issue 1, January 2009, Pages 74-81. OPEN ACCESS.	
ISSN: 	0103-8478	
DOI: 	10.1590/S0103-84782009000100012	
Idioma: 	Portugués	
Notas: 	Article history: Recebido para publicação 11 Decembro 2007 / Aprovado em 20 Agosto 2008.	
Contenido: 	ABSTRACT.
The objective of this research was to determinate and modeling the runoff for different soils classes based on different simulated rainfall intensities (30, 60 and 120mm h-1) in different soils in Uruguay. A portable rainfall simulator with multiple nozzles was used to simulate different rainfall intensities. On each soil was measured the initial time and rate of runoff, rainfall (total, duration and intensities), direction of slope, crop residue and cover percentage, soil densities (bulk and particle), soil porosity (bulk, macro and micro), textural fractions (clay, silt and sand), initial and saturated soil moisture. The runoff was estimated with Smith's modified model. The accumulate runoff losses were 64, 32, 30 e 15% from the total rainfall, for Vertissolo 1, Chernossolo, Argissolo e Vertissolo 2, respectively. The relationship between initial runoff and the runoff rate was inversively, independently of the soil surface and rainfall conditions. Increasing rainfall intensity decreases the initial runoff time and increase runoff rate. Smith's modified model provides a better runoff estimated in soils with high soil moisture content.

RESUMO.
Os objetivos deste trabalho foram determinar e modelar o escoamento superficial para solos com diferentes características físicas a partir de diferentes intensidades de chuva. Foram realizadas chuvas simuladas em diferentes solos, no Uruguai. Chuvas artificiais com intensidades de 30, 60 e 120mm h-1 foram aplicadas utilizando-se um simulador estacionário de bicos múltiplos e oscilantes. Em cada solo foram determinados o tempo de início e a taxa de escoamento superficial, além da chuva (quantidade, duração e intensidade), declividade do terreno, matéria seca na superfície e cobertura do solo, densidade (do solo e de partícula), porosidade do solo (macro, micro e total), textura (argila, silte e areia), umidade inicial e saturação do solo. Foi utilizado o modelo modificado de Smith para estimativa do escoamento superficial. As perdas acumuladas por escoamento superficial foram de 64, 32, 30 e 15% do total aplicado para Vertissolo 1, Chernossolo, Argissolo e Vertissolo 2, respectivamente. Há uma relação inversa entre o tempo de início do escoamento e a taxa constante de escoamento superficial, independentemente das condições da superfície do solo e da chuva. Isso está associado à intensidade da chuva, pois quanto mais esta aumentar, menor é o tempo de início do escoamento e maior é a taxa constante de escoamento superficial. O modelo modificado de Smith estima melhor o escoamento superficial sob condições de elevada umidade do solo.	
Palabras-Clave: 	Escoamento superficial; Física do solo; Intensidade da chuva; Rainfall intensity; Rainfall simulator; Runoff; Simulador de chuva; Soil physics.	
Categoría del tema: 	P10 Recursos hídricos y su ordenación	
URL: 	http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n1/a12v39n1.pdf	
Registro original: 	INIA Las Brujas (LB)	
Ejemplares: 	LB - (102148-1) - PXI - AP - DD - PP/CIENCIA RURAL/2009 -  -  - DIS