Fecha/hora: 11/06/2024 12:00:03

Biblioteca(s): | INIA Tacuarembó.
Fecha corriente: | 27/06/2016
Fecha de la última actualización: | 23/03/2021
Autoria: | CARRACELAS, G.; MARCHESI, C.; LAVECCHIA, A.
Afiliación: | JULIO GONZALO CARRACELAS GARRIDO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; CLAUDIA ELIZABETH MARCHESI GYERMAN, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; ANDRES PASCUAL LAVECCHIA GONZALEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.
Título: | Productividad del agua. Zona Centro: Comparación de sistema de riego en diferentes sistematizaciones. Resultados de tres zafras.
Año de publicación: | 2014
Fuente/Imprenta: | In: INIA TACUAREMBÓ. PROGRAMA NACIONAL DE ARROZ. Presentación resultados experimentales de arroz, 20 agosto, Artigas; 21 agosto, Tacuarembó, 2014. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2014.
Páginas: | p. 36-39
Série: | (Serie Actividades de Difusión; 738)
ISSN: | 1688-9258
Idioma: | Español

Contenido:

Aumentos  en    la  productividad  del  agua  de  riego  o  sea  más  arroz  producido  por  volumen  de agua utilizado  (kg  grano  arroz/m3 agua),  podría  contribuir  a  reducir  el  costo  del  cultivo  en  situaciones donde  el  riego  se  realiza  por  bombeos.  A  su  vez  una  mayor  eficiencia  en  la  utilización  del  agua almacenada  en  represas,  permitiría  aumentar  el  área  de  arroz  sembrada  anualmente  o  bien  regar otros cultivos en una rotación. 
Los consumos de agua registrados en esta zona son considerablemente inferiores en relación a los de la Zona Norte y se encuentran en el rango de 8500?12250 m3 
agua riego/ha en la entrada de la chacra (Roel et al., 1997; Lavecchia, et al., 2011; Carracelas et al., 2012, 2013). En esta zona trabajos anteriores indican que el riego intermitente determinó un ahorro de agua de 25 %,  sin  afectar  significativamente  el  rendimiento  en  relación  al  riego  continuo  y  el  aumento  en  la productividad  de  agua  de  riego  fue  del  40%  en  relación  al  riego  continuo  (Lavecchia,  et  al.,  2011, Carracelas  et  al.,  2012  y 2013).  Los  valores  de  productividad  de  agua  de  riego  registrados  en promedio  fueron  de  0.93 ?1.30  kg  Arroz/m3 para  riego  continuo  e  intermitentes  respectivamente. 
Estos  valores  son muy  buenos  en  relación  a  datos  registrados  a  nivel  internacional (Bouman et al., 2007). 
En  este  trabajo  se  presentan  los  resultados  del  análisis  conjunto  de  las  tres  últimas  tres  zafras, realizados en la Unidad Experimental Cinco Sauces, Tacuarembó.

Palabras-Clave: | PRODUCTIVIDAD DEL AGUA; RICE (ORYZA SATIVA L.); RIEGO INTERMITENTE; SISTEMATIZACIÓN.
Thesagro: | ARROZ; PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN; RIEGO; SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.
Categoría del tema: | F01 Cultivo
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10209/1/SAD-738p36-39.pdf
Registro original: | INIA Tacuarembó (TBO)
Ejemplares: | TBO - (101271-1) - INI - PL - PP - UY/INIA/SAD/738 -  - sad738 - DIS