Fecha/hora: 01/06/2024 13:35:20

Biblioteca(s): 	INIA La Estanzuela; INIA Treinta y Tres.	
Tipo de la producción científica: 	Artículos en Revistas Indexadas Nacionales	
Circulación/Nivel: 	Nacional - --	
Fecha corriente: 	05/02/2016	
Fecha de la última actualización: 	26/02/2019	
Autoria: 	BERETTA, A.; BASSAHUN, D.; MUSSELLI, R.; TORRES, D.	
Afiliación: 	ANDRES NICOLAS BERETTA BLANCO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; DANIEL FERNANDO BASSAHUN RODRIGUEZ, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; BEATRIZ RAQUEL MUSSELLI NEGRIN, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; DEBORAH LUCIANA TORRES GUERRERO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay.	
Título: 	Medición de pH del suelo con papel reactivo. (Soil pH measurement with reactive paper test.)	
Año de publicación: 	2015	
Fuente/Imprenta: 	Agrociencia Uruguay, 2015, v. 19, n. 2, p. 68-74.	
ISSN: 	1510-0839	
Idioma: 	Español	
Notas: 	Historia del artículo: Recibido: 25/6/14 Aceptado: 6/2/15.	
Contenido: 	RESUMEN.
Los papeles reactivos al pH (tirillas) podrían ser útiles para medir pH del suelo. El objetivo fue evaluar la precisión y exactitud de estas medidas. Se comparó la medición de pH (suelo:agua 1:2,5) en 51 muestras de suelo, por tres métodos: con electrodo (pH_electrodo); con tirilla inmediatamente de ser sumergida en el sobrenadante luego de 20 minutos de reposo (pH_T); y con la misma tirilla luego de dos horas de secada, rehumedecida y lavada (pH_T_RL). Se utilizaron tirillas Millipore®, graduadas por unidad de pH, estimándose los valores intermedios. Se analizó carbono orgánico del suelo (COS) y conductividad eléctrica (CE) en cada muestra. Los valores pH_electrodo fueron tomados como referencia. Las lecturas pH_T y pH_T_RL tuvieron una relación aceptable (R2 de 0,50 y 0,48, respectivamente) con pH_electrodo, aunque subestimaron en promedio 0,44 y 0,21 unidades de pH, respectivamente. Con el contenido de carbono orgánico y pH_T o pH_T_RL, se estimó satisfactoriamente el valor de pH_electrodo y la diferencia promedio fue de -0,02 y 0,24 unidades de pH, respectivamente. Hubo concordancia aceptable al clasificar la acidez del suelo por pH_electrodo, por pH_T_RL o por pH estimado a partir de pH_T y carbono orgánico. Al realizar una calibración entre lecturas de pH con tirillas en función del contenido de COS y las mediciones de pH con electrodo, es posible utilizar las lecturas de pH con tirilla como una medida orientativa para clasificar la acidez del suelo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
SUMMARY.
The pH test papers (strips) may be useful for measuring soil pH. The pH values for 51 samples were measured. The objective was evaluate the precision and accuracy of these measures. We compared three methods to measure the pH (soil:water 1:2.5): electrode (pH_electrodo); paper test strips either immediately after inmersion (pH_T), or two hours after inmersion (pH_T_RL). Millipore® pH paper strips graduated per unit of pH were used. Electrical conductivity (EC) and soil organic carbon (SOC) were analyzed in each sample. The pH_electrodo values were taken as reference. The pH_T and pH_T_RL values had an acceptable relationship with pH_electrode values, with R2  of 0.50 and 0.48, respectively. These methods, however, underestimated the average pH_electrodo values in 0.44 and 0.21 pH units, respectively. When the value of pH_electrodo was estimated by organic carbon, pH_T or pH_T_RL showed acceptable fits were obtained and the average differences between pH_electrodo and estimated pH_electrodo were -0.02 and 0.24 units, respectively. Therefore, would be no differences when assigning soils to acidity classes if pH were measured by pH_T_RL methods or estimated by pH_T or pH_T_RL and organic carbon. The pH measured by strip can be used as value to classify soil acidity if previously a calibration based on SOC contents and pH measurements by electrode was made.	
Palabras-Clave: 	CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO; COLORIMETRÍA; COLORIMETRY; ORGANIC CARBON; POTENCIOMETRÍA; POTENTIOMETRY; TÉCNICAS ANALÍTICAS; VALORACIÓN POTENCIOMÉTRICA.	
Thesagro: 	PH DEL SUELO.	
Categoría del tema: 	P33 Química y física del suelo	
URL: 	http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/5484/1/Agrociencia2015v19-n2-p.68-74-BERETTA.pdf	
Registro original: 	INIA La Estanzuela (LE)	
Ejemplares: 	LE - (101268-1) - PXI - AP - PP - LE-PP/AGROCIENCIA URUGUAY/2015/19/2 -  -  - DIS
LE - (101268-2) - PXI - AP - PP - LE-PP/AGROCIENCIA URUGUAY/2015/19/2 c.2 -  -  - DIS
LE - (101268-3) - PXI - AP - PP - LE-PP/AGROCIENCIA URUGUAY/2015/19/2 c.3 -  -  - DIS
TT - (101136-1) - PXI - AP - PP - PP/AGROCIENCIA-URUGUAY/2015-19-2 -  -  - DIS