Fecha/hora: 01/06/2024 06:44:18

Biblioteca(s): 	INIA Las Brujas.	
Tipo de la producción científica: 	Trabajos en Congresos/Conferencias	
Fecha corriente: 	21/02/2014	
Fecha de la última actualización: 	10/05/2018	
Autoria: 	GARCIA, C.; CARLESSO, R.; FIORIN, T.T.; DE BONA, F.D.; MELO, G.L.	
Afiliación: 	CLAUDIO CESAR GARCIA GALLARRETA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; R. CARLESSO; T.T. FIORIN; F.D. DE BONA; G.L. MELO.	
Título: 	Modificaçoes morfologicas das plantas de milho submetidas a diferentes manejos de água de irrigaçao.	
Año de publicación: 	2002	
Fuente/Imprenta: 	ln: Workshop em Engenharia Agrícola (2002 : Santa Maria, RS), Mostra dos trabalhos científicos do PPGEA do ano de 2002 / Santa Maria, RS : Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Programa de Pós-Graduação em Engenh 2002.	
Páginas: 	p. 148-152	
Idioma: 	Portugués	
Notas: 	Publicado en Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2002, Salvador - BA, 29 junho a 2 de agosto de 2002 Brasil. Ministério da Educaçao; Universidade Federal de Santa María. Centro de Ciencias Rurais. Programa de Pós-Graduaçao em Engenharia Agrícola	
Contenido: 	ABSTRACT: 
The objective of this experiment was to evaluate the application of different values of maximum crop evapotranspiration as irrigation trigger on maize growth. The experiment was conducted during the 2000/2001 growing season in the experimental field of the Agricultura) Engineering Department of the Federal University of Santa Maria, RS-BRAZIL. A set of 24 drainage lysimeters was used. The experimental site was protected against rainfall by a mobile arch rainshelter. Maize plants were submitted to five irrigated treatments. Irrigation 's were applied when cumulative daily maximum .crop evapotranspiration (ETmc), estimated by the Penman-Monteith equation, reached values of 14, 22, 30, 38 and 46 mm. A completely randomized design was used with four replications. Results demonstrated that there were no differences for leaf area indet. Use of the irrigation water management of 34 mm of ETmc resulted in higher plants.

RESUMO: 
O objetivo desse experimento foi avaliar modifica\:5es morfológicas de plantas de milho submetidas a diferentes manejos da água de irriga\:iio. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2000/2001 em área experimental do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Santa Maria-RS. O experimento foi realizado em um conjunto de 24 lisímetros de drenagem construídos em fibra de vidro com dimens5es de 1,40 m x 0,95 me protegidos das  recipita\:5es pluviais através de urna cobertura móvel de polietileno impermeável. O experimento foi conduzido no delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repeti\:5es. As plantas de milho foram submetidas a cinco manejos da água de irriga\:ao. Irriga\:5es foram aplicadas sempre que a evapotranspira\:ao máxima da cultura acumulada (ETma) estimada pelo método de Penman-Monteith alcan\:ava valores de 14, 22, 30, 38 e 46 mm. Os resultados demonstraram que entre todos os manejos da água de irriga\:ao aplicados nao houve diferen\:as significativas para índice de área foliar final. O manejo da água de irrigaºªº de 34 mm de valor da ETma ocasionou mais altura de plantas de milho.	
Palabras-Clave: 	EVAPOTRANSPIRAÇAO; EVAPOTRANSPIRATION; ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR; IRRIGATION MANAGEMENT; LEAF AREA INDEX; MANEJO DE IRRIGAÇAO.	
Thesagro: 	EVAPOTRANSPIRACION; INDICE DE SUPERFICIE FOLIAR; MAIZ; MANEJO DEL SUELO; RIEGO.	
Categoría del tema: 	P05 Gestión de recursos energéticos	
URL: 	http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/9536/1/Garcia-C.-2002.-PPGEA-2002-p.148-152.pdf	
Registro original: 	INIA Las Brujas (LB)	
Ejemplares: 	LB - (10842-1) - PXI - PL - PP - 631.587 - UFSMm 200 - 2989 - DIS