Fecha/hora: 16/06/2024 10:15:53

Biblioteca(s): | INIA Tacuarembó.
Fecha corriente: | 03/11/2016
Fecha de la última actualización: | 03/11/2016
Autoria: | SPANGENBERG, G.
Afiliación: | GUSTAVO SPANGENBERG.
Título: | Determinación rápida de materia orgánica en suelo: valoración potenciométrica con sistema electródico bimetálico.
Año de publicación: | 1979
Fuente/Imprenta: | Revista de la Asociación Ingenieros Agrónomos del Uruguay, 1979, no. 12, p. 13-18.
Idioma: | Español
Contenido: | Se aplica, en la valoración de la determinación rápida de materia orgánica en suelo, la indicación potenciométrica del punto final, a corriente cero, con sistema electródico platino-plomo. Los dos electrodos del sistema bimetálico propuesto son indicadores y por lo tanto el método además de rústico, práctico y de instrumentación sencilla, permite una valoración rápida con un punto final preciso y de excepcional agudeza.
Palabras-Clave: | MATERIA ORGÁNICA.
Thesagro: | SUELO.
Categoría del tema: | P30 Ciencia del suelo y manejo del suelo
Registro original: | INIA Tacuarembó (TBO)
Ejemplares: | TBO - (101555-1) - ADD - AP - PP - PP/REV. ASOC. ING. AGR.DEL U/1979/12 -  -  - DIS