Fecha/hora: 28/05/2024 21:52:58

Biblioteca(s): | INIA Tacuarembó.
Fecha corriente: | 19/10/2016
Fecha de la última actualización: | 18/05/2018
Autoria: | VITTORI, E.
Afiliación: | EDGARDO VITTORI, Uruguay. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Centro de Investigaciones Agrícolas ""Alberto Boerger"" (CIAAB). Estación Experimental La Estanzuela.
Título: | Calibración de aspersoras terrestres.
Año de publicación: | 1975
Fuente/Imprenta: | Montevideo (Uruguay): CIAAB, 1975.
Páginas: | 4 p.
Série: | (CIAAB, Hoja de Divulgación; 6)
Idioma: | Español

Contenido:

Como los herbicidas en general son costosos, se debe obtener con ellos el mayor beneficio posible, usándolos en la época y dosis adecuada, y mediante una
aplicación uniforme. Para lograr esto último es imprescindible calibrar correctamente el equipo, regulando la descarga mediante el control de presión, velocidad de marcha, boquillas y punteros.

Thesagro: | ASPERSORES.
Categoría del tema: | --
URL: | http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6172/1/CIAAB-HD-6.pdf
Registro original: | INIA Tacuarembó (TBO)
Ejemplares: | TBO - (101539-1) - INI - FL - PP - UY/CIAAB/HD/6 -  - ciaabhd6 - DIS