Fecha/hora: 11/06/2024 07:48:50

Biblioteca(s): | INIA Las Brujas.
Fecha corriente: | 21/02/2014
Fecha de la última actualización: | 24/08/2020
Autoria: | CABRAL, H.; GARCIA, C.; BATISTA, J.; MOURA, M.; TASQUETTO, T.; RIBEIRO, C.; ILHA, R.; MEDEIROS, M.
Afiliación: | HELENESIO CABRAL, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidade Universitária, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.; CLAUDIO CESAR GARCIA GALLARRETA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; JOÃO BATISTA DIAS DE PAIVA, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidade Universitária, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.; MANUEL CAMILO MOURA CHABAT, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; TATIANA TASQUETTO, Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul - RS; CAMILA RIBEIRO, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidade Universitária, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.; RÓBSON ILHA, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidade Universitária, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.; MARIELLE MEDEIROS, Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidade Universitária, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.
Título: | Infiltraçao de água no solo no cultivo de oliveiras no Uruguai. [Infiltration of water the soil for the cultivation of olives in the Uruguay.].
Complemento del título: | Trabajos técnicos. Tema 3: Recursos hídricos.
Año de publicación: | 2014
Fuente/Imprenta: | ln: Memorias XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambienteal de AIDIS, Monterrey (México), 2 al 6 NOVIEMBRE 2014.
Páginas: | 7 p.
Idioma: | Portugués

Contenido:

Abstract
The knowledge of soil water infiltration is key to the solution of problems in the areas of irrigation and drainage, water conservation and soil and control of surface runoff. Thus, understanding the process of infiltration and its relation to soil properties are of great importance to management of soil and water. In this context the main objective of this study was to examine the rates of infiltration in three Brazilian states, determining the rate of water infiltration in soils with different physical characteristics from data obtained by the double concentric rings infiltrometer by model Kostiakov. The study was conducted in three cities-producing trees in Uruguay. We
performed three repetitions in a randomized design. Soil samples were collected with a deformed structure and preserved and transported to the Department of Lands National Institute of Agricultural Investigation - Las Brujas. For soil texture analysis method was used for the pipette. The distribution of stable aggregates cleaning
was done by the method of sieves. The rate of water infiltration into the soil was determined by the method of double concentric rings. It was observed that water infiltration in soil is influenced by the silt content, bulk density and organic matter content. The infiltration capacity of soil water decreases with increasing silt content
and bulk density and low organic matter content. The infiltration capacity of the soil water increases with increasing content of organic matter even in soils with high silt content and high bulk density.
.-.-.-.--.-.-..
Resumo
O conhecimento da infiltração da água no solo é fundamental para a solução de problemas relativos nas áreas de irrigação e drenagem, conservação da água e do solo e controle do deflúvio superficial. Sendo assim, o entendimento do processo de infiltração e suas relações com as propriedades do solo são de grande importância
para o manejo do solo e da água. Nesse contexto o objetivo principal desse trabalho foi realizar uma análise das taxas de infiltrações em três estados do País, determinando a taxa de infiltração de água no solo com diferentes características físicas a partir de dados obtidos pelo infiltrômetro dos duplos anéis concêntricos pelo modelo de Kostiakov. O trabalho foi realizado em três locais produtores de oliveiras do Uruguai. Foram realizadas três repetições sob delineamento inteiramente casualizado. As amostras de solos foram coletadas com estrutura deformadas, preservadas e transportadas para o Departamento de Solos do Instituto Nacional de Investigación Agropecuária - Las Brujas. Para análise da textura do solo foi utilizado o método da pipeta. A distribuição dos agregados estáveis a seco foi feita pelo método das peneiras. A taxa de infiltração de água no solo foi determinada pelo método dos anéis duplos concêntricos. Observou-se que a infiltração de água no solo é
influenciada pelo teor de silte, densidade do solo e teor de matéria orgânica. A capacidade de infiltração de água no solo diminui à medida que aumenta o teor de silte e a densidade do solo e baixo teor de matéria orgânica. A capacidade de infiltr ação de água no solo aumenta à medida que aumenta o teor de matéria orgânica, mesmo em solos que apresentam alto teor de silte e alta densidade do solo.

Palabras-Clave: | Irrigação; IRRIGATION; Oliveiras; OLIVES; SOIL; Solo.
Thesagro: | OLIVOS; RIEGO; SUELOS.
Categoría del tema: | P30 Ciencia del suelo y manejo del suelo

URL:

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14599/1/Cabral-H.-et-al-.-2014.-Congreso-AIDIS-03-recursos-hidricos.pdf
https://aidisnet.org/mem_int34/

Registro original: | INIA Las Brujas (LB)
Ejemplares: | LB - (9486-1) - PXI - PC - DD - Congreso XXXIV AIDIS 2014 -  -  - DIS