Fecha/hora: 08/06/2024 09:14:47

Biblioteca(s): 	INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó.	
Tipo de la producción científica: 	Artículos en Revistas Indexadas Internacionales	
Circulación/Nivel: 	A - 2	
Fecha corriente: 	21/10/2014	
Fecha de la última actualización: 	25/11/2019	
Autoria: 	REINA, L.; GALETTA, A.; VINCIGUERRA, V.; RESQUIN, F.; MENÉNDEZ, P.	
Afiliación: 	JOSE FERNANDO RESQUIN PEREZ, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay.	
Título: 	The relationship between Eucalyptus grandis lignin structure and kraft pulping parameters.	
Año de publicación: 	2014	
Fuente/Imprenta: 	Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2014, v.107, p.284-288.	
ISSN: 	0165-2370	
DOI: 	10.1016/j.jaap.2014.03.013	
Idioma: 	Inglés	
Notas: 	Article history: Received 10 December 2013 / Accepted 27 March 2014 / Available online 4 April 2014.	
Contenido: 	ABSTRACT.

The syringyl/guaiacyl (S/G) ratio of Eucalyputs grandis lignin was determined and its relation with kraft pulping parameters was studied. Twenty one wood samples obtained from 10-year-old trees grown in the same place were analyzed using Py-GC-MS to determine the syringyl/guaiacyl (S/G) ratio. The samples were pulped to the same final lignin content (Kappa number 18) obtaining pulp yields between 48.8% and 54.3%. Relationships were observed between pulp yield and S/G ratio (r = 0.51) also between alkali charge used in pulping and S/G ratio (r = -0.60). 
© 2014 Elsevier B.V.	
Palabras-Clave: 	FOREST AND FORESTRY; FORESTACIÓN.	
Thesagro: 	CONTENIDO DE LIGNINA; CROMATOGRAFÍA DE GASES; EUCALYPTUS GRANDIS.	
Categoría del tema: 	K01 Ciencias forestales - Aspectos generales	
Registro original: 	INIA Las Brujas (LB)	
Ejemplares: 	LB - (100208-1) - PXI - AP - DD - PP/JR.ANALY.APPL.PYROL./2014 -  -  - DIS
TBO - (100644-1) - PXI - AP - DD - PP/JR.ANALY.APPL.PYROL./2014 -  -  - DIS